**SR230 KABLOSUZ HARİCİ SİREN**

EN 50131-4 ve EN 50130-5 standartlarına uyumlu olmalıdır.

Güvenlik derecesi Grade-2 olmalı, çevresel sınıflandırması Class 4 olmalıdır.

Dahili alıcı-verici (868MHz) olmalıdır.

Kablosuz dahili sirenin üzerinde dahili flaşör olmalıdır.

Ses şiddeti 100dB veya daha fazla olmalıdır.

Kontrol paneli ile maksimum 70m. haberleşme mesafesi olmalıdır.

Hızlı alarm tepki süresi 4 saniye içinde olmalıdır.

2.5 saat alarm ekranı flaşör her 4 saniyede siren kesme sonrası yanıp sönmelidir.

UV koruma ve silikon kaplı PCB (-25 ° C ile 55 ° C / -13 ° F ile 131 ° F) olan bir PC / ABS muhafaza kullanarak hava koşullarına dayanıklı tasarıma sahip olmalıdır.

AC güç olmadan da pil ile çalışabilmelidir.

Siren varlığı kontrol paneli tarafından denetlenmelidir.

Çift sabotaj koruması olmalıdır.(duvardan sökülme ve kapağın açılması)

Kontrol paneline 4 adet tanıtılabiliyor olmalıdır.

Montaj yerinde güncellenebilir olmalıdır.

Üzerinde siren test modu olmalıdır.

4-LED ile sinyal gücünü ve durumunu görüntüleme imkanı olmalıdır.

Flaşör lensleri farklı renklerde seçilebilir olmalıdır. (kırmızı, mavi, sarı)

3 adet 1.5VDC "C" tipi alkalin pil kullanılarak çalışabilmelidir.