**RPT1+ TEKRARLAYICI MODÜL**

Üzerinde Güç, panel, pil ve güncelleme durum Led’ lerinin bulunduğu, kapağının sökülmesi ve/veya duvardan sökülmesi durumunda alarm verdirecek sabotaj sivicinin olduğu ABS plastik kutu içerisinde olmalıdır.

İçerisinde Li-iON tek hücreli 18650 3,7 V 2600 mAh gücünde pil olmalıdır. Elektrik kesintisi durumunda 12 saat çalışmaya izin vermelidir.

Tekrarlayıcı modül üzerinde alıcı/verici olmalıdır.

Tekrarlayıcı modül kablosuzların haberleşme iletişim aralığını genişletmek için kullanılmalıdır.

Tekrarlayıcı modül tüm kablosuz ekipmanları desteklemelidir.

Tekrarlayıcı modül üzerinde herhangi bir zon, PGM modülü ve keypadleri desteklemelidir.

Her tekrarlayıcı modül 16 bölgeyi güçlendirebilmelidir.

Tekrarlayıcı modül sayesinde keypad üzerinden kablosuz ekipmanların sinyal gücü görülebilmelidir.

Tekrarlayıcı modül üzerinde programlanabilir 1 adet 5A. röle çıkışı olmalıdır.

Tekrarlayıcı modül üzerinde N.O-N.C kontak olarak üniversal zon girişi olmalıdır ve bu zon girişi panele tanıtılabilmelidir.

Tekrarlayıcı modül montaj yerinde güncellenebilir olmalıdır.

Tekrarlayıcı modül standart ortam koşullarında kontrol paneli ile haberleşme mesafesi maksimum 50m. olmalıdır.

Her panele maksimum 2 adet eklenebiliyor olmalıdır.

Tekrarlayıcı modül AC/DC olarak çalışabilmelidir. AC girişi 12-24V olmalıdır veya DC girişi 12-24V olmalıdır.