**RD100 DARBE DEDEKTÖRÜ**

Yüksek güvenlik gerektiren yerlerin duvarlarında ve kasaların yüzeyinin korunmasında kullanıma uygun olmalıdır.

Düşük akım sarfiyatına sahip olmalıdır.

Şık ve ergonomik tasarım (patentli) olmalıdır.

Üzerinde kapak sökülmesine karşı sabotaj sivici olmalıdır.

Üzerinden darbe şiddeti ve hassasiyeti trimpot ile ayarlanabilmelidir.

Üzerinde led göstergesi olmalıdır.İstenildiği taktirde led ışığını iptal edilebilmelidir.

Üzerinden 4 darbeye kadar darbe seçeneği olmalıdır.

Sahte alarmları engellemek için 3 dakikada bir otomatik resetleme özelliği olmalıdır.

Kolay ve hızlı montaj yapılabilmelidir.

Korunacak yüzeye yatay veya dikey olarak montaj yapılabilmelidir.

Herhangi bir darbe algılaması durumunda aktif hale gelmelidir.

Üzerinden jumper ile NC kontak olarak çalışması ayarlanabilir olmalıdır.

12V DC ile çalışabilmelidir.